BIPS beskrivelse:

Generelle betingelser:

**3.xxx Isoleringsopstropning:**

Opstropning af EPS isolering under selvbærende terrændæk.

Udføres korrosionsfast i glasarmeret nylon.

Bygningsdelsbeskrivelse:

**4.xxxx Isoleringsopstropning:**

 Montageskruer iskrues med 2 stk pr. plade (1200x1200 mm).

 Der skrues diagonalt i hvert hjørne, ¼ inde på pladen, således at skruer får vedhæftelse både

 I øvre og nedre lag, når isolering er lagt i forbandt.

Langs alle kanter skrues, således at alle plader minimum har 2 stk. montageskruer for vedhold.

Skrue iskrues til plade på skrue når overkant EPS isolering, der må ikke ”skrues over”, da isoleringsmaterialet derved beskadiges og mister vedhæftning.

Montageskruer benyttes typisk fra 300 og til 400 mm isolering under gulve, det er vigtigt at gevind ikke skrues igennem isoleringsplade, således at den mister vedhæftning. (ved for små isoleringstykkelser).